|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal – œillet de câble** pour manutention verticale+ Pour manutention des dalles en béton + Pour manutention des canaux de distribution sans feuillures[ ] \_\_\_\_\_ pce. œillet RD12 pour DN 200 - 500[ ] \_\_\_\_\_ pce. œillet RD14 pour DN 700 - 1000Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-47; www.birco.de | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal – tôles latérales** + En tant que tôle anti-compactage pour dalles en béton BIRCOcanal sans feuillures+ En acier galvanisé à chaud+ Montées en usine sur 1 ou 2 côtés+ Longueur 1000 mm+ Hauteur 220 mm / 260 mm (pour DN 1000)[ ] \_\_\_\_\_ pce tôles latérales DN 200 – 700 / DN 1000 épaisseur du matériau 5 mmFabricant : BIRCO GmbH | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal – bande de protection**+ Combribande+ Se place entre le canal de distribution et la dalle en béton pour BIRCOcanal sans feuillures+ Autocollante + Largeur 50 mm+ Epaisseur 6 mm[ ] \_\_\_\_\_ m bande de protectionFabricant : BIRCO GmbH | **Prix unitaire** | **Prix total** |