|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal – œillet de câble** pour manutention verticale  + Pour manutention des dalles en béton  + Pour manutention des canaux de distribution sans feuillures  [ ] \_\_\_\_\_ pce. œillet RD12 pour DN 200 - 500  [ ] \_\_\_\_\_ pce. œillet RD14 pour DN 700 - 1000  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-47; www.birco.de | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal – tôles latérales**  + En tant que tôle anti-compactage pour dalles en béton BIRCOcanal sans feuillures  + En acier galvanisé à chaud  + Montées en usine sur 1 ou 2 côtés  + Longueur 1000 mm  + Hauteur 220 mm / 260 mm (pour DN 1000)  [ ] \_\_\_\_\_ pce tôles latérales DN 200 – 700 / DN 1000  épaisseur du matériau 5 mm  Fabricant :  BIRCO GmbH | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal – bande de protection**  + Combribande  + Se place entre le canal de distribution et la dalle en béton pour BIRCOcanal sans feuillures  + Autocollante  + Largeur 50 mm  + Epaisseur 6 mm  [ ] \_\_\_\_\_ m bande de protection  Fabricant :  BIRCO GmbH | **Prix unitaire** | **Prix total** |